吉安市中心人民医院呼吸科超声支气管镜、高频喷射呼吸机、肺功能仪等设备询价公告

我院拟对呼吸科部分设备进行现场询价，欢迎具备相关资质的单位前来报名。现将有关事宜公告如下：

一、设备名称、数量及参数：

**（一）、超声支气管镜（主机+大超+小超）**  数量：1套

参数及配置：

1、电子内窥镜图像处理器及冷光源 1台

2、电子内窥镜图像处理器(大超主机)1台

3、内镜系统(观测装置)(小超主机)1台

4、介入穿刺电子支气管镜 1根

5、≥24寸监视器 1台

6、≥21寸监视器 1台

7、内窥镜仪器车 1台

8、电子支气管镜 1根

**（二）、高频喷射呼吸机 数量：1套**

配备专用支气管镜鞘(型号规格根病员情况选择)。

配备专用台车

具备BRO(气管镜)通气模式

根据病人体重，自动启动相应初始通气设置。即AUTOSTART功能

\*可以用下列喷射通气方式工作:NFJV/HFJV/SHFJV(常频喷射通气、高频喷射通气、高频叠加喷射通气)

激光安全模式下，呼吸机自动降低气道的FI02具备易接系统的管道组。

**（三）、肺功能仪 数量：1套**

配置:

1、主机(1台)

2、带隔离电源的专用移动工作台车(1台)

3、可上下左右移动调节的支撑臂(1支)

4、气体分析器(1套);

5、带口压检查的流速传感器手柄(1套)

6、一体化药物激发模块(1套)

7、三升标准定标筒;(1个)

8、PC 计算机，包括 21时彩色显示器和彩色喷墨打印机(1套)

**（四）、床边支气管镜 数量：1套**

配置:便携箱1个、主机1台、软管手柄1把

**（五）、呼吸康复仪(肺功能测试仪) 数量：1套**

配置:1、肺功能测试、2、呼吸压力测试3、呼吸训练、4、震动排痰

**（六）、便携式多导睡眠监测仪 数量：1套**

全部硬件符合 AASM标准;鼻压力(打鼾，鼻气流)、麦克风(音量，鼾声录音)、热敏气流、呼吸频率、血氧饱和度、脉率、脉搏容积波:Pleth、体位，体动、呼吸努力(胸，腹)、RIP(求和，气流，相位)、校准的RIP(求和，气流)、腿部肌电 Leg EMG、脑电 EEG、眼电EOG、下颌肌电Chin EMG、心率、心电、脉搏传导时间:PTT、脉搏波分析

**（七）、便携式初筛睡眠监测仪 数量：1套**

导联数:≥5导;

包括:鼾声1导、鼻气流1导、胸部呼吸运动1导、腹部呼吸运动1导、血氧1导、脉搏波1导等参数及各参数的导联分配;

**（八）、内科胸腔镜 数量：1套**

主机+2 根内科胸腔镜

二、前来参加询价会的厂商须提供以下相关材料（复印件加盖红章）：

1. 公司及产品的资质证明材料（公司三证等）。
2. 询价产品的制造商或者区域总代理商出具的授权函及参数确认函。
3. 法定代表人证书或委托代理人授权书。
4. 询价产品的报价函。
5. 价格佐证。
6. 价格承诺函。

注：以上材料一式叁份密封好并加盖公章，（封面注明联系人及联系电话）

递交材料时间：2024年5月9日-5月15日下午17:00截止

询价地点：另行通知

附件1：投标询价、议价承诺函；

附件2:产品报价函模板

附件1：

**投标询价、议价承诺函**

致：吉安市中心人民医院

我单位在参加贵方部分＿＿＿＿＿＿项目的（投标询价、议价）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次（投标询价、议价）活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所投产品＿＿＿＿品牌＿＿＿＿型号（品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

投标单位： （盖章）

联 系 人：

联系电话：

附件2：产品报价函模板

公司报价函

联系人： 电话： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家/品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 超声支气管镜（主机+大超+小超） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高频喷射呼吸机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 肺功能仪 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 床边支气管镜 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 呼吸康复仪(肺功能测试仪) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 便携式多导睡眠监测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 便携式初筛睡眠监测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 内科胸腔镜 |  |  |  |  |  |  |

填写要求：请按照表格顺序填写，不得擅自更改表格内容，报价函上加盖公章。（不够可增加行数，但不能改变顺序）